# Kolmá axonometrie:

V kolmé axonometrii sestrojte řez rotačního válce rovinou **.



V kolmé axonometrii sestrojte průsečíky přímky *p* s šikmým válcem s podstavou v půdorysně.



V kolmé axonometrii sestrojte průsečíky přímky *p* s kolmým jehlanem s podstavou v půdorysně.

